

**NVR8904A-X4PXC**

 1盘位H.265 12V XPOE高清硬盘录像机A系列

C

**参数列表：**

**功能特性：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **型 号** | **NVR8904A-X4PXC** |
| 系统 | 主处理器 | XM8520 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频 | 视频接入 | 4\*1080P@30fps (XPOE) |
| 同步回放 | 4\*1080P (XPOE) |
| 解码类型 | H.265 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 接口 | HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| VGA接口 | 1个VGA接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| XPOE接口 | 4个XPOE网口，支持对前端XPOE供电 |
| 音频I/O | 0/0 |
| 报警I/O | 0/0 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口（单个最大支持14T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% RH |
| 电源 | 12V/6A |
| 功耗 | <10W（不含硬盘) |
| 重量 | 约1.2KG |
| 尺 寸 | 255mm(长)路215mm(宽)44mm(高) |

* 支持4路XPOE接入；
* 支持H.265编码技术，超低码率；
* 支持VGA、HDMI同源输出，全高清1080P；
* Mini 1U机箱，1个SATA接口（单个最大支持14T）；
* 1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口；
* 4个标准XPOE口，支持对前端XPOE供电；
* 支持Onvif协议，可接驳第三方设备；
* 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
* 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
* 支持手机监控（iOS, Android）；
* 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
* 支持二十多国语言，打破国界的限制；
* 配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK开发；
* 支持远程多路同步同时秒连

**订货型号：**

**NVR8904A-X4PXC**

**接口说明：**

****