****

ADVR8032F-LME

 4盘位H.265同轴高清硬盘录像机F系列

**参数列表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **型 号** | **ADVR8032F-LME** |
| 系统 | 主处理器 | HI3531D |
| 视频 | 图像编解码 | H.265+/H.265/H.264 |
| 预览能力 | 32路5M-N@12fps(6 in 1)/32路4M-N@15fps(6 in 1)/32路1080P@15fps(XVI前端)，默认5M-N |
| 编码能力 | 32路5M-N@6fps(6 in 1)/32路4M-N@8fps(6 in 1)/32路1080P@8fps(XVI前端)，默认5M-N |
| 解码能力 | 8路5M-N@6fps(6 in 1)/16路4M-N@8fps(6 in 1)/16路1080P@8fps（XVI前端），默认5M-N |
| 多模式输入 | 模拟：32路5M-N/32路4M-N/32路1080N |
| 数模转换：支持混合：8路1080N（同轴）+8\*960P（网络） |
| 纯网络：32路1080P/16路3M/8路5M |
| 同步回放 | 16/8路 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| 接口 | 视频输入 | 32路BNC接口（支持同轴控制） |
| HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| VGA接口 | 1个VGA接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| 音频I/O | 16/1 |
| 报警I/O | 16/4 |
| 网络接口 | 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口,RJ45接口 |
| 云台控制 | 1个RS485；1个RS232；支持多种云台协议 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 硬盘接口 | 4个SATA接口（单个最大支持8T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% RH |
| 电源 | 12V/6A |
| 功耗 | <10W（不含硬盘) |
| 重量 | 约4KG |
| 尺 寸 | 440mm(长)\*400.5mm(宽)\*60mm(高) |

**功能特性：**

* 支持32路5M-N前端非实时编码；
* 支持AHD、TVI、CVI、CVBS、IP高清信号输入；
* 支持VGA、HDMI同源输出，全高清1080P；
* 2U机箱,8个SATA接口（单个最大支持8T）；
* 1个10/100/1000Mbps自适应以太网口,RJ45接口

支持自动组网，一键添加设备；

* 支持Onvif协议，可接驳第三方设备；
* 支持GB28181协议接入第三方平台（选配）；
* 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
* 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
* 支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP搜索,报警中心等；
* 支持手机监控（iOS, Android）；
* 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
* 支持二十多国语言，打破国界的限制；
* 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
* 配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK开发；
* 支持同轴控制

**订货型号：**

**ADVR8032F-LME**

**接口说明：**

****