

**AHC-HPM5350PS-X-IR2**

 五合一500万海螺型同轴摄像机HPM系列

**参数列表：**

**功能特性：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 型号 | **AHC-HPM5350PS-X-IR2** |
| 传感器类型 | 500万 1/2.7"低照度CMOS传感器 |
| 信号系统 | XVI@5MP；AHD/TVI/CVI@4MP；CVBS |
| 最低照度 | 彩色：0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux (红外开启) |
| 黑白：0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux （红外开启） |
| 快门 | 1/50(1/60)秒至1/10,000秒 |
| 镜头 | 高清镜头3.6mm @F1.8（2.8mm、6mm,可选） |
| 镜头接口 | M12 |
| 日夜转换模式 | 支持IR-CUT |
| 最大图像尺寸 | 2560\*1920 |
| 接口 | 视频输出 | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC） |
| 音频I/O | 无 |
| 一般规范 | 工作温度 | 0℃-＋55℃  |
| 工作湿度 | 10%-90% RH  |
| 工作电压 | DC12V±10% |
| 红外距离 | 24颗红外灯 “IR2”:20-30米; |
| 功耗 | MAX 4W |
| 材质 | ABS塑料+金属 |
| 防护等级 | IP67 |
| 裸机重量 | 约580g |
| 尺寸 | Φ94.4\*82.2mm |

* 500万 1/2.7"低照度CMOS传感器；
* 高清5MP分辨率，图像清晰、细腻；
* 高清专用镜头3.6mm (2.8mm、6mm可选)；
* ICR自动切换，实现昼夜监控；
* 自动电子快门，适应不同监控环境；
* 红外距离：24颗红外灯 20米~30米；
* 符合IP67防水设计;
* 零延时，传输距离达到500米以上；
* 支持XVI，AHD、TVI、CVI，CVBS信号输出
* 标配同轴控制
* 支持同轴升级
* 支持XVI功能

**应用场景：**

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质

的场所。

**订货型号：**

**AHC-HPM5350PS-X-IR2**

**外形尺寸：**

****